**1.Materiały i przybory do tapetowania**

1. Pojemnik lub wiadro do przygotowania kleju  
2. Wałek do tapetowania  
3. Nóż do papieru   
4. Miarka, ołówek i liniał  
5. Klej do fototapet papierowych, (**zalecamy klej „PRONICEL W” do tapet papierowych zwykłych**)

6. Do położenia tapety będzie potrzeba przynajmniej 2 osoby, przy największych fototapetach, powyżej 280 cm długości, zalecamy tapetowanie w 3 osoby.

7. Pędzel do nakładania kleju (najlepiej tzw. Ławkowiec)

**2. Przygotowanie podłoża**

1. Ściany pokryte gładzią gipsowa, płyty gipsowo-kartonowe i inne chłonne powierzchnie gruntujemy odpowiednim środkiem lub tylko klejem do tapet.   
 2. Ściany malowane - zmywamy mydłem malarskim (w proporcjach 50-100 g/1 l wody). Czynność tą przeprowadzamy w kierunku od dołu do góry. Przecieramy ścianę papierem ściernym, aby ułatwić wiązanie kleju.   
 3. Ściany wcześniej tapetowane - używamy środka do usuwania tapet. Moczymy tapetę gąbka lub szczotka. Przed namoczeniem ściany wyłączamy zasilanie, demontujemy wyłączniki i gniazdka a przewody zabezpieczamy taśma izolacyjna. Po namoknięciu (15 min.) usuwamy tapetę szpachla, zaczynając od góry.

**3. Przygotowanie do tapetowania**

1. Podczas klejenia przydatny będzie stół do tapetowania, lub czysta przestrzeń na podłodze.   
 2. Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) i sprawdzić, czy nie posiadają wad jawnych (deformacji, odbarwień itp.) Należy także sprawdzić czy są wszystkie elementy fototapety.

3. Przed położeniem tapety należy odciąć nożykiem wszystkie białe marginesy. Marginesy zostały pozostawione po to by chronić krawędzie zadrukowanej fototapety przed zniszczeniem podczas transportu.   
 4. Klej do tapet należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta.

**4. Tapetowanie**

1.Tapetowanie zaczynamy od krawędzi drzwi, okna lub w narożniku. Za pomocą pionu (nic plus ciężarek lub poziomicy) wykreślamy linie krawędzi fototapety przyoknie lub drzwiach. Odległość od okna lub drzwi powinna wynosić od 1 do 3 cm, ponieważ możliwa jest zła pionizacja stolarki okiennej.   
 2. Do nakładania kleju używamy pędzla lub szczotki. Smarujemy klejem tak by unikać długiego namakania tapet. Należy utrzymać jednakowy czas namakania każdego brytu max.1 minut po posmarowaniu. Nie składać na czas namakania posmarowanych elementów.   
 3. Pierwszy bryt przyłożyć dokładnie do narysowanej linii. Od dokładności wykonania tego kroku zależy właściwe (poziome i pionowe) przyklejenie fototapety. Dociskamy przez chwile, aż klej zacznie wiązać.   
 4. Do dociśnięcia tapety używać wałka do tapet lub wałka futrzanego do emulsji. Nie należy tego robić szmatą, ścierką lub innymi szorstkimi materiałami. Usuwamy pęcherze powietrza z góry na dół i od środka do brzegów. Mniejsze pęcherze, których nie uda się usunąć wałkiem powinny zniknąć po wyschnięciu kleju.

5. Łączenia dociskamy również wałkiem do tapet. Ze względu na przedstawiony wzór tapety pamiętamy o precyzyjnym łączeniu. Tapety kleimy bez zakładki (na tzw. styk)   
 6. Nadwyżkę kleju niezwłocznie usuwamy delikatnie operując wilgotna szmatką.

7. UWAGA! Jest to tapeta papierowa - więc należy obchodzić się z namoczonym brytem delikatnie (nie naciągać), przy klejeniu np. wklęsłych narożników nie dociskać palcami można łatwo zrobić dziurę.

**5. Najczęściej popełniane błędy**

Bąbelki pod powierzchnią tapety, które nie dają sie "wypchnąć" - za krótki czas namakania (tapeta urosła na ścianie zamiast na podłodze) - efekt ten częściowo zaniknie po wyschnięciu tapety, ale większe bąble mogą już pozostać.   
  
 Nierówne wielkości poszczególnych brytów - nie zachowano jednakowego czasu namakania tapety.   
  
 "Rozchodzenie się fototapety w rękach" - zbyt długi czas namakania tapety lub użyty niewłaściwy klej.

*!!WAŻNE!!*

*Po otrzymaniu fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) i sprawdzić, czy tapeta nie posiada wad jawnych (deformacji, odbarwień itp.) Wszelkie reklamacje są uwzględniane przez producenta tylko przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.*

*Proszę nie czekać z oglądaniem tapety przed samym przyklejeniem albo zgłaszać reklamację już po przyklejeniu. Jeśli tapetę będą kłaść "fachowcy" proszę przypilnować żeby stosowali się do powyższej instrukcji a nie trzymali się swoich przyzwyczajeń.*

*Cała kolekcja fototapet dostępna jest w sklepie* ***www.eplakaty.pl***